附件2

\*\*市2020年第一批新增危病桥梁现状及病害图片

1、长乐Y110贵村小桥

|  |  |
| --- | --- |
| 基础信息：桥长23.1米，跨径组合2×10米，桥宽12米，钢筋混凝土空心板桥，荷载等级汽-20。 | |
| 病害情况：水毁造成桥墩冲毁。 | |
| 正面照 | 侧面照 |
| 管控措施照片 | 管控措施照片 |
| 病害部位照片 | 病害部位照片 |